<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="WIRELESS-NRF24L01">
<description>&lt;b&gt;2.4 GHz Wireless Module&lt;/b&gt; based on &lt;b&gt;NRF24L01&lt;/b&gt; chip</description>
</package>
<package name="WIRELESS-NRD24L01-PA-EXT">
<description>&lt;b&gt;2.4 GHz Wireless Module&lt;/b&gt; based on &lt;b&gt;NRF24L01&lt;/b&gt; chip with preamplifier and external antenna</description>
</package>
<package name="WIRELESS-NRF24L01-SMD">
</package>
<package name="WIRELESS-NRF24L01-SMD-2">
</package>
<package name="WIRELESS-NRF24L01-PA-SMD">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="WIRELESS-NRF24L01">
<description>&lt;b&gt;2.4 GHz Wireless Module&lt;/b&gt; based on &lt;b&gt;NRF24L01&lt;/b&gt; chip</description>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="CE"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="IRQ"/>
</symbol>
<symbol name="WIRELESS-NRF24L01-PA-EXT">
<description>&lt;b&gt;2.4 GHz Wireless Module&lt;/b&gt; based on &lt;b&gt;NRF24L01&lt;/b&gt; chip with preamplifier and external antenna</description>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="CE"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="IRQ"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="WIRELESS-NRF24L01" prefix="M">
<description>&lt;b&gt;2.4 GHz Wireless Module&lt;/b&gt; based on &lt;b&gt;NRF24L01&lt;/b&gt; chip</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="WIRELESS-NRF24L01"/>
</gates>
<devices>
<device name="STANDARD" package="WIRELESS-NRF24L01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="WIRELESS-NRF24L01-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD2" package="WIRELESS-NRF24L01-SMD-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WIRELESS-NRF24L01-PA-EXT" prefix="M">
<description>&lt;b&gt;2.4 GHz Wireless Module&lt;/b&gt; based on &lt;b&gt;NRF24L01&lt;/b&gt; chip with preamplifier and external antenna</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="WIRELESS-NRF24L01-PA-EXT"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMA-THR" package="WIRELESS-NRD24L01-PA-EXT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="WIRELESS-NRF24L01-PA-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
